DVR4000视频采集卡监控软件驱动程序+客户端软件+服务器端
DVR4000 是一款优秀的安防监控录像软件，可以方便快捷的安装和运行在 Window 2000 Server ,Windows XP 和 Vista 操作系统上。
DVR4000 采用了先进的音、视频压缩技术，在保证画面质量的同时最大限度的提高了压缩比。该系统拥有自主知识产权，目前已经广泛应用于安防行业。
DVR4000 当前版本为 Version 2.01。该版本安装简单功能齐全，与其他录像系统比较，拥有许多特色功能。
运行在Window 2000、Windows XP和Vista平台。
特色功能：电子地图功能、网络对讲功能、专业播放功能
图像处理过程中，采用最先进的音、视频压缩技术。在保证图像质量的同时，最大限度地提高了压缩比。
功能齐全、实用，最大化地满足用户对监控的要求。
拥有窗口操作模式和电子地图操作模式，二者完全兼容。
电子地图模式下，用户可以根据需要自定义地图，更加直观。
支持多种录像方式：连续录像、定时录像、门禁录像、运动检测录像及报警录像。各种录像方式可单独使用，亦可组合使用。具有极高的自由度。
支持图像遮掩功能。
支持最大36路图像全实时，每路图像的帧率为每秒25帧(PAL)和30帧（NTSC制）。
支持1、4、9、16、 25、36路多画面分割显示， 支持图像分组切换功能。
图像分辨率：CIF:352*288，HD1:704*288，D1:704x576。
支持报警预录像和延时录像功能，完整记录警报触发后的录像过程。
文件之间的切换不丢帧，保证录像内容的完整性。
支持多硬盘，多分区存储。具有智能检测功能，自动检测硬盘的存储空间。在当前分区空间低于设定值后，自动使用预设的备选分区。
录像硬盘容量：与录像码率（即压缩率）相关，该数值可以由用户调节，通常MPEG-4/H.264压缩格式下的码率为60-225Mbit/小时/路，一般情况下可设置为100Mbit/小时/路；
开放信息叠加功能，支持将时间、监控地点等信息叠加到图像画面上。
支持用户权限控制，管理员可以为用户设置各种不同的操作权限。
具备软件看门狗功能，使系统能够自行诊断故障及修复。
支持语音对讲功能，可与多个客户端之间进行语音对讲。
支持语音对讲功能，可与多个客户端之间进行语音对讲。
支持摄像机PTZ（平移、旋转、缩放、聚焦）控制操作。可通过添加解码器协议的方式进行扩展。
支持门禁控制，控制协议可以通过安装驱动进行扩展。
支持报警联动，报警器控制协议可以通过安装驱动进行扩展。
内置Http网服务器功能，支持网浏览功能（IE浏览），提供因特网上运行的插件。
支持动态IP地址向静态IP地址或网站映射功能
提供多种播放器，适合不同使用群体。
